#include "bsp_DS1302.h"

#define bsp_DS1302_DELAY() do{  \
    __NOP();__NOP();__NOP();__NOP();\
    __NOP();__NOP();__NOP();__NOP();\
    __NOP();__NOP();__NOP();__NOP();\
    __NOP();__NOP();__NOP();__NOP();\
    __NOP();__NOP();__NOP();__NOP();\
  }while(0)

  
#define RST_CLR     HAL_GPIO_WritePin(DS1302_RST_GPIO_Port,  DS1302_RST_Pin, GPIO_PIN_RESET   )
#define RST_SET     HAL_GPIO_WritePin(DS1302_RST_GPIO_Port,  DS1302_RST_Pin, GPIO_PIN_SET     )
  
#define IO_CLR      HAL_GPIO_WritePin(DS1302_DIO_GPIO_Port,   DS1302_DIO_Pin, GPIO_PIN_RESET  )
#define IO_SET      HAL_GPIO_WritePin(DS1302_DIO_GPIO_Port,   DS1302_DIO_Pin, GPIO_PIN_SET    )
#define IO_READ     HAL_GPIO_ReadPin (DS1302_DIO_GPIO_Port,   DS1302_DIO_Pin                  )
  
#define SCK_CLR     HAL_GPIO_WritePin(DS1302_CLK_GPIO_Port, DS1302_CLK_Pin, GPIO_PIN_RESET    )
#define SCK_SET     HAL_GPIO_WritePin(DS1302_CLK_GPIO_Port, DS1302_CLK_Pin, GPIO_PIN_SET      )
  
static void bsp_DS1302Init(void);
static void bsp_DS1302_Task(void);
static void bsp_DS1302_Set(bsp_DS1302_Time_t *pTime);


bsp_DS1302_t DS1302 = 
{
    .Init  = bsp_DS1302Init,
    .Task  = bsp_DS1302_Task,
    .Set   = bsp_DS1302_Set,
};
  
  
bsp_DS1302_t *pDS1302 = &DS1302;

static void bsp_DS1302DataInput(void)
{
   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct; //定义GPIO结构体    
    
   GPIO_InitStruct.Pin = DS1302_DIO_Pin;
   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
   HAL_GPIO_Init(DS1302_DIO_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct); 
}

static void bsp_DS1302DataOutput(void)
{
   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct; //定义GPIO结构体
    
   GPIO_InitStruct.Pin = DS1302_DIO_Pin;
   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD;
   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
   HAL_GPIO_Init(DS1302_DIO_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);        
}

/*向bsp_DS1302写入一字节数据*/
static void bsp_DS1302_write_byte(u8 Addr, u8 Data)
{
    u8 i;
    RST_SET;                    /*启动bsp_DS1302总线*/
    
  bsp_DS1302_DELAY();
    /*写入目标地址：addr*/
    Addr = Addr & 0xFE;/*最低位置零*/
    for(i=0; i<8; i++){
        if(Addr&0x01) IO_SET;
        else IO_CLR;            
    bsp_DS1302_DELAY();
        SCK_SET;
    bsp_DS1302_DELAY();
        SCK_CLR;
    bsp_DS1302_DELAY();
        Addr = Addr >> 1;
    }
    
    /*写入数据：d*/
    for(i=0; i<8; i++){
        if(Data&0x01) IO_SET;
        else IO_CLR;
    bsp_DS1302_DELAY();
        SCK_SET;
    bsp_DS1302_DELAY();
        SCK_CLR;
    bsp_DS1302_DELAY();
        Data = Data >> 1;
  }
    RST_CLR;                    /*停止bsp_DS1302总线*/
  bsp_DS1302_DELAY();
}

/*从bsp_DS1302读出一字节数据*/
static u8 bsp_DS1302_read_byte(u8 Addr) 
{
    u8 i;
    u8 temp;
    RST_SET;                    /*启动bsp_DS1302总线*/
    bsp_DS1302_DELAY();

    /*写入目标地址：addr*/
    Addr = Addr | 0x01;/*最低位置高*/
    for(i=0; i<8; i++)
    {
        if(Addr&0x01) 
        {
            IO_SET;
        }
        else 
        {
            IO_CLR;
        }
        bsp_DS1302_DELAY();
        SCK_SET;
        bsp_DS1302_DELAY();
        SCK_CLR;
        bsp_DS1302_DELAY();
        Addr = Addr >> 1;
    }

    bsp_DS1302DataInput();
    /*输出数据：temp*/
    for(i=0; i<8; i++)
    {
        temp = temp>>1;
        if(IO_READ) temp |= 0x80;        
        else temp&=0x7F;
        bsp_DS1302_DELAY();
        SCK_SET;
        bsp_DS1302_DELAY();
        SCK_CLR;
        bsp_DS1302_DELAY();
    }    
    RST_CLR;                    /*停止bsp_DS1302总线*/
    bsp_DS1302_DELAY();
    bsp_DS1302DataOutput();
    return temp;
}

static u8 HexToBCD(u8 code)
{
    u8 temp;
    temp = ((code / 10)<<4)+(code % 10);
    return temp;
}

static void bsp_DS1302_Set(bsp_DS1302_Time_t *pTime)
{
    bsp_DS1302_write_byte(BSP_DS1302_CONTROL_ADDR,0x00);            //关闭写保护 
    bsp_DS1302_write_byte(BSP_DS1302_SEC_ADDR,0x80);                //暂停 
                    
    bsp_DS1302_write_byte(BSP_DS1302_YEAR_ADDR, HexToBCD(pTime->Year));
    bsp_DS1302_write_byte(BSP_DS1302_MONTH_ADDR, HexToBCD(pTime->Month));
    bsp_DS1302_write_byte(BSP_DS1302_DATA_ADDR, HexToBCD(pTime->Day));
    bsp_DS1302_write_byte(BSP_DS1302_HOUR_ADDR, HexToBCD(pTime->Hour));
    bsp_DS1302_write_byte(BSP_DS1302_MIN_ADDR, HexToBCD(pTime->Minute));
    bsp_DS1302_write_byte(BSP_DS1302_SEC_ADDR, HexToBCD(pTime->Second));
                     
    bsp_DS1302_write_byte(BSP_DS1302_CONTROL_ADDR,0x80);            //打开写保护 
}

static void bsp_DS1302_Task(void)
{
    u8 RegData;

    RegData = bsp_DS1302_read_byte(BSP_DS1302_YEAR_ADDR);
    pDS1302->Time.Year = (RegData/16)*10 + RegData%16;

    RegData = bsp_DS1302_read_byte(BSP_DS1302_MONTH_ADDR);
    pDS1302->Time.Month = (RegData/16)*10 + RegData%16;

    RegData = bsp_DS1302_read_byte(BSP_DS1302_DATA_ADDR);
    pDS1302->Time.Day = (RegData/16)*10 + RegData%16;

    RegData = bsp_DS1302_read_byte(BSP_DS1302_HOUR_ADDR);
    pDS1302->Time.Hour = (RegData/16)*10 + RegData%16;

    RegData = bsp_DS1302_read_byte(BSP_DS1302_MIN_ADDR);
    pDS1302->Time.Minute = (RegData/16)*10 + RegData%16;

    RegData = bsp_DS1302_read_byte(BSP_DS1302_SEC_ADDR);
    pDS1302->Time.Second = (RegData/16)*10 + RegData%16;
    
}

static void bsp_DS1302Init(void)
{
    RST_SET;
    SCK_CLR;    
    bsp_DS1302_Task();
    if((pDS1302->Time.Year>99)||(pDS1302->Time.Month>12)||(pDS1302->Time.Day>31)||
    (pDS1302->Time.Hour>23)||(pDS1302->Time.Minute>59)||(pDS1302->Time.Second>59))
    {
        pDS1302->Time.Year = 25;
        pDS1302->Time.Month = 1;
        pDS1302->Time.Day = 1;
        pDS1302->Time.Hour = 0;
        pDS1302->Time.Minute = 0;
        pDS1302->Time.Second = 0;
        bsp_DS1302_Set(&pDS1302->Time);
    }
}



